**Контрольно - оценочные задания для проведения**

**п**

**ромежуточной аттестации по труду (технологии)**

**(швейное дело), 8 класс**

**Итоговая практическая работа**

*Выполнить работы по изготовлению образца с использованием технологической карты.*

***«Обработка нижнего среза рукава замкнутой манжетой»***

Инструменты, принадлежности, материалы: *раскроенные детали, ножницы, мел, карандаш, игла, линейка, булавки, нитки, электрический утюг, гладильная доска, швейная машина.*

|  |  |
| --- | --- |
| Последовательность выполнения работы | Графическое изображение |
| 1. Стачать шов рукава, обработать срезы шва зигзагообразной строчкой, шов заутюжить. 2. Обработать замкнутую манжету: сложить детали лицевыми сторонами внутрь по ширине манжеты, уровнять срезы, сметать, стачать. Ширина шва 5 – 7 мм; разутюжить шов; сложить деталь по долевой нити лицевой стороной вверх, уровнять срезы, приутюжить. 3. Проложить по нижнему срезу рукава машинные строчки для сборки. Собрать нижний срез на сборку по длине манжеты. 4. Вывернуть рукав на лицевую сторону, вложить его в манжету, уровнять срезы и швы, приметать, притачать на 1 см от среза по рукаву, удалить нитки приметывания и сборки. 5. Обработать вместе срезы шва манжеты и рукава, приутюжить. | img062    img065    img066 |

**Критерии оценивания работы**

Проверка осуществлялась по следующему контролю качества работы:

1) ширина манжеты одинаковая по всей длине;

2) швы манжеты и рукава совпадают;

3) влажно-тепловая обработка выполнена качественно.

Успешность выполнения работы определяется по критериям:

Очень хорошо (отлично) - свыше 65% выполнения задания – «5»;

Хорошо - от 51% до 65% выполнения задания – «4»;

Удовлетворительно (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% выполнения задания – «3».